**Инструкция к выполнению Практического задания II уровня**

**08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений**

**Задание 1**

**«Выполнение поперечного разреза здания»**

1. Выполнить конструктивный разрез здания с подвалом по заданному направлению секущей плоскости (с применением компьютерных технологий AutoCAD 2016 с СПДС) в соответствии с требованиями ГОСТов системы проектной документации для строительства, единой системы конструкторской документации. Выполнить разрез с учетом подземной части здания.
2. Закомпоновать на листе формата А4 в масштабе 1:100 с основной надписью и рамкой (рамку и основную надпись взять из файла….. с рабочего стола) и сохранить в формате DWG To PDF (картинки). Вывести на печать на формате А4.

Состав чертежей:

1. Фасады в осях 6-1, Д-А, А-Д.
2. Планы 1-го, 2-го этажей.
3. Схема расположения фундамента.
4. Схема расположения плиты перекрытия на отм. 0,000; +3,000; +6,000.
5. Ведомость проемов.
6. Спецификация.

Приложение 1



Приложение 2



Приложение 3



Приложение 4



Приложение 5



Приложение 6



Приложение 7

